//////////////////////////////////////////////////////////////////////

	共焦点レーザ走査型顕微鏡 FLUOVIEW
	FV1200/FV1000 ビュアー ReadMe.txt

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

メモ帳を使って本ファイルを読む時は、[書式]メニューの[右端で折り返す]を
クリックし、メモ帳のウィンドウを最大化することをお勧めします。

この文章は、本ソフトウェアに関する動作条件や注意事項を集めたものです。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
目次
1. 動作環境
2. 使用にあたっての注意点

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. 動作環境
   1-1.オペレーティング・システム：Microsoft Windows7 Professional 64bit
                                   SP1（英語版）
                                 ：Microsoft Windows7 Professional 32bit
                                   SP1（英語版）
                                 ：Microsoft WindowsVISTA Business 
                                   SP1（英語版）
                                 ：Microsoft WindowsXP 
                                   SP2, SP3（英語版）
       ハードディスク：100MB以上の空き容量を持つHDD(インストール時は
       空き容量を十分確保してください)
       ディスプレイ：解像度1280X1024以上、表示色32bit true color

2. 使用にあたっての注意点
   2-1.製品版のソフトウエアのインストールされたPCにインストールするこ
       とはできません。

   2-2.本ソフトウェアは、次のフォルダにインストールします。
       C:\Program Files\OlympusMicro\FLUOVIEW Viewer
            or
       C:\Program Files\OlympusMicro\FV10-ASW_Trial

   2-3.本ソフトウェアでは、次の機能は利用できません。
      [2D View]画面の<Show 3D viewer.>などの後処理系の機能

   2-4.本ソフトウェアをアンインストールしても、上記2-2項のインストール
       フォルダとファイルが残ります。
       手動で削除してください。

   2-5. 本ソフトウェアのインストール画面に、
        HotFix Installationの表示がある場合には、
        それをインストールしてください。

   2-6. 同じバージョンのソフトウエアがインストールされている状態で、
        本ソフトウェアを、上書きでインストールすることはできません。
        アンインストールした上で、インストールを実行してください。

   2-7. 本ソフトウェアのインストールは、Administrator 権限のある
        半角英数字のユーザ名でログオンして実行してください。